
2026年危险化学品产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	工业氢
	2瓶
	1瓶
	1瓶

	2
	工业用六亚甲基四胺
	600g
	300g
	300g

	3
	工业硫磺
	2kg
	1kg
	1kg

	4
	液体无水氨
	2瓶
	1瓶
	1瓶

	5
	液化石油气
	不少于3.0kg
	不少于1.5kg
	不少于1.5kg

	6
	工业用甲醇
	2L
	1L
	1L

	7
	液化天然气
	不少于3L
	不少于2L
	不少于1L


2 检验依据

表2 工业氢检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	氢气纯度
	GB/T 3634.1-2025

	2
	氮气含量
	GB/T 3634.1-2025

	3
	[氧气+氩气]含量
	GB/T 3634.1-2025

	4
	水分含量
	GB/T 5832.2-2016


表3 工业用六亚甲基四胺检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	六亚甲基四胺
	GB/T 9015-2025

	2
	灼烧残渣
	GB/T 9015-2025

GB/T 7531-2008

	3
	重金属（以Pb计）
	GB/T 9015-2025

GB/T 9735-2008

	4
	氯化物
	GB/T 9015-2025

GB/T 9729-2007

	5
	硫酸盐
	GB/T 9015-2025

GB/T 9728-2007

	6
	铵盐
	GB/T 9015-2025

GB/T 9732-2007

	7
	外观
	GB/T 9015-2025


表4 工业硫磺检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硫的质量分数
	GB/T 2449.1-2021

	2
	水分的质量分数
	GB/T 2449.1-2021

	3
	灰分质量分数
	GB/T 2449.1-2021

	4
	酸度的质量分数
	GB/T 2449.1-2021

	5
	有机物的质量分数
	GB/T 2449.1-2021

	6
	砷的质量分数
	GB/T 2449.1-2021

	7
	铁的质量分数
	GB/T 2449.1-2021

	8
	筛余物的质量分数a
	粒径大于150μm
	GB/T 2449.1-2021

	
	
	粒径为75μm～150μm
	

	注：项目a仅用于粉状硫磺。


表5 液体无水氨检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 536-2017

	2
	氨含量
	GB/T 8570.2-2010

	3
	残留物含量
	GB/T 8570.3-2010

GB/T 8570.4-2010


表6 液化石油气（GB 11174-2011）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	SH/T 0221-1992

GB/T 12576-1997

	2
	组分
	NB/SH/T 0230-2019

	3
	残留物
	SY/T 7509-2025

	4
	铜片腐蚀
	SH/T 0232-1992

	5
	总硫含量
	SH/T 0222-1992

	6
	硫化氢
	SH/T 0125-1992

SH/T 0231-1992

	7
	游离水
	GB 11174-2011

SH/T 0221-1992

	8
	二甲醚含量
	NB/SH/T 0230-2019

GB/T 32492-2016

	注：适用于抽样日期在2026年11月1日之前的产品。


表7 液化石油气（GB 11174-2025）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度
	SH/T 0221-1992

GB/T 12576-1997

	2
	组分体积分数
	GB 11174-2025

NB/SH/T 0230-2019

	3
	残留物
	SY/T 7509-2025

	4
	铜片腐蚀
	SH/T 0232-1992

	5
	硫含量
	NB/SH/T 0917-2015

SH/T 0222-1992

	6
	硫化氢
	SH/T 0125-1992

SH/T 0231-1992

	7
	游离水
	GB 11174-2025

SH/T 0221-1992

	8
	二甲醚体积分数
	GB 11174-2025

NB/SH/T 0230-2019

	注：适用于抽样日期在2026年11月1日（包括2026年11月1日）之后的产品。


表8 工业用甲醇（GB/T 338-2011）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	性状
	GB/T 338-2011

	2
	色度
	GB/T 3143-1982

	3
	密度
	GB/T 338-2011

GB/T 4472-2011

	4
	高锰酸钾试验
	GB/T 338-2011

GB/T 6324.3-2011

	5
	水混溶性试验
	GB/T 338-2011

GB/T 6324.1-2004

	6
	水
	GB/T 338-2011

GB/T 6283-2008

	7
	蒸发残渣
	GB/T 338-2011

GB/T 6324.2-2004


表9 工业用甲醇（GB/T 338-2025）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 338-2025

	2
	色度
	GB/T 338-2025

GB/T 3143-1982

GB/T 6324.6-2014

	3
	密度
	GB/T 338-2025

GB/T 2013-2010

	4
	高锰酸钾试验
	GB/T 338-2025

GB/T 6324.3-2011

	5
	水混溶性试验
	GB/T 338-2025

GB/T 6324.1-2004

	6
	水分
	GB/T 338-2025

GB/T 6283-2008

	7
	酸或碱
	GB/T 338-2025

	8
	蒸发残渣
	GB/T 338-2025

GB/T 6324.2-2004


表10 液化天然气检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲烷摩尔分数
	GB/T 13610-2020

	2
	C4+烷烃摩尔分数
	GB/T 13610-2020

	3
	二氧化碳摩尔分数
	GB/T 13610-2020

	4
	氮气摩尔分数
	GB/T 13610-2020

	5
	氧气摩尔分数
	GB/T 13610-2020

	6
	总硫含量（以硫计）
	GB/T 11060.4-2017
GB/T 11060.8-2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3634.1-2025 氢气 第1部分:工业氢

GB/T 9015-2025 工业用六亚甲基四胺

GB/T 2449.1-2021 工业硫磺  第1部分： 固体产品

GB/T 536-2017 液体无水氨

GB 11174-2011 液化石油气

GB 11174-2025 液化石油气

GB/T 338-2011 工业用甲醇

GB/T 338-2025 工业用甲醇

GB/T 38753-2020 液化天然气
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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